Katowice, 19.11.2019r.

**Szacowanie wartości zamówienia**

Dot. realizacji usług robót budowlanych, usytuowanych w pomieszczeniach Zamawiającego, przeznaczonych do realizacji projektu, polegających na dostosowaniu w/w pomieszczeń na potrzeby projektu „DDOM EMC w Kowarach.

Kod CPV - [45000000-7](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346) Roboty budowlane

1. **Dane Zamawiającego:**   
   Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach, z siedzibą w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej 15, 58-530 Kowary; REGON: 231189560, NIP: 6112495493; Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział, KRS: 0000177927; Kapitał zakładowy: 12 966 268,56 PLN
2. **Dane Oferenta:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Forma prawna |  |
| Adres siedziby |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Organ rejestrowy/ Numer w Rejestrze |  |
| Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) |  |

**Celem szacowania wartości zamówienia jest ogłoszenie postępowania na** wyłonienie wykonawcy realizacji usług robót budowlanych, usytuowanych w pomieszczeniach Zamawiającego, przeznaczonych do realizacji projektu, polegających na dostosowaniu w/w pomieszczeń na potrzeby projektu „DDOM EMC w Kowarach”.

**Przedmiot szacowania zamówienia**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem | cena netto | cena brutto | VAT |
| **1** |  | **ŚCIANKA WYDZIELAJACA POKÓJ ODWIEDZIN** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** |  | **Roboty gipsowe** |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 0-14 2010-06 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | <ścianka z drzwiami>2,48\*3,57-1,18\*2,07 | m2 | 6,411 |  |  |  |  |
|  |  | <ścianki boczne>1,00\*2,57\*2 | m2 | 5,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,551 |  |  |  |
| 2 d.1.1 | analiza indywidualna | Montaż profili ościeżnicowych UA-100 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,60\*2 | m | 7,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,2 |  |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR AT-02 2057-01 | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych | m |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,07\*2+1,18)\*2 | m | 10,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,64 |  |  |  |
| **1.2** |  | **Ślusarka aluminiowa** |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1.2 | KNNR 7 0503-08 | Drzwi przymykowe aluminiowe w systemie ALUPROF S.A., wymiar w świetle: 1000x20003 mm,kolor profili i okuć: RAL 8R1000 - lakierowanie nietypowe, szyby bezpieczne 331 mat, samozamykacz | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,18\*2,07 | m2 | 2,443 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,443 |  |  |  |
| **1.3** |  | **Roboty malarskie** |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1.3 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,55\*2 | m2 | 23,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23,1 |  |  |  |
| 6 d.1.3 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie ścian farbami wg systemu Caparol Polska - kolor wybrany przez Inwestora | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23,1 | m2 | 23,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23,1 |  |  |  |
| **1.4** |  | **Posadzki** |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1.4 | cena zakładowa | Wycięcie pasów wykładzinyprzy projektowanej ściance i wklejenie cokołu z wykładziny wywiniętej na ściankę g-k z obu stron - wykładzina jest materiałem Inwestora | m |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,0\*2+2,48-1,18)\*2 | m | 6,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,6 |  |  |  |
| **2** |  | **ŚCIANKA DO KORYTARZA** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** |  | **Roboty gipsowe** |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.2.1 | KNR 0-14 2010-06 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | <ścianka z drzwiami>1,60\*2,63-1,18\*2,07 | m2 | 1,765 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,765 |  |  |  |
| 9 d.2.1 | analiza indywidualna | Montaż profili ościeżnicowych UA-100 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,63\*2 | m | 5,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,26 |  |  |  |
| 10 d.2.1 | KNR AT-02 2057-01 | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych | m |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,07\*2+1,18)\*2 | m | 10,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,64 |  |  |  |
| **2.2** |  | **Ślusarka aluminiowa** |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.2.2 | KNNR 7 0503-08 | Drzwi przymykowe aluminiowe w systemie ALUPROF S.A., wymiar w świetle: 1000x20003 mm,kolor profili i okuć: RAL 8R1000 - lakierowanie nietypowe, szyby bezpieczne 331 mat, samozamykacz | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,18\*2,07 | m2 | 2,443 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,443 |  |  |  |
| **2.3** |  | **Roboty malarskie** |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.2.3 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,76\*2 | m2 | 3,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,52 |  |  |  |
| 13 d.2.3 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie ścian farbami wg systemu Caparol Polska - kolor wybrany przez Inwestora | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,52 | m2 | 3,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,52 |  |  |  |
| **2.4** |  | **Posadzki** |  |  |  |  |  |  |
| 14 d.2.4 | cena zakładowa | Wycięcie pasów wykładzinyprzy projektowanej ściance i wklejenie cokołu z wykładziny wywiniętej na ściankę g-k z obu stron - wykładzina jest materiałem Inwestora | m |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,60-1,18)\*2 | m | 0,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,84 |  |  |  |
| **3** |  | **DRZWI - PRZEJŚCIE Z SAL DO POKOJU ODWIEDZIN** | |  |  |  |  |  |
| **3.1** |  | **Roboty rozbiórkowe, murowe i tynkowe** | |  |  |  |  |  |
| 15 d.3.1 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | <ściana gr. 47 cm>0,47\*0,20\*1,40 | m3 | 0,132 |  |  |  |  |
|  |  | < sciana gr, 32 cm>0,32\*0,20\*1,40 | m3 | 0,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,222 |  |  |  |
| 16 d.3.1 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4\*(3+2)\*1,40 | m | 9,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,8 |  |  |  |
| 17 d.3.1 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | (0,47+0,32)\*1,10\*2,10 | m3 | 1,825 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,825 |  |  |  |
| 18 d.3.1 | KNR-W 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - uzupełnienie tynku ścian po poszerzeniu otworów | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,40\*0,30\*4 | m | 1,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,68 |  |  |  |
| 19 d.3.1 | NNRNKB | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku | m2 |  |  |  |  |  |
| 202 2019-01 |  |  |  |
|  |  | 1,68 | m2 | 1,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,68 |  |  |  |
| 20 d.3.1 | cena zakłado- | Załadunek, wywóz kontenerem i utylizacja materiału z rozbiórki | kontener |  |  |  |  |  |
| wa |  |  |  |
|  |  | 1 | kontener | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |  |  |
| **3.2** |  | **Stolarka drzwiowa** | |  |  |  |  |  |
| 21 d.3.2 | KNR-W 2-02 1027-04 analogia | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych wzmocnionych o szer. w świetle | m2 |  |  |  |  |  |
| 100 cm z ościeżnicą regulowaną i tunelem na łączną gr. 470 mm i opaskami szer 80 mm,klamki i szyldy EDEL, patent, nierdzewne |  |  |  |
|  |  | 1,08\*2,06 | m2 | 2,225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,225 |  |  |  |
| 22 d.3.2 | KNR-W 2-02 1027-04 analogia | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych wzmocnionych o szer. w świetle 100 cm z ościeżnicą regulowaną na gr. do 320 mm i opaskami szer 80 mm,klamki i szyldy EDEL, patent, nierdzewne | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,08\*2,06 | m2 | 2,225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,225 |  |  |  |
| **3.3** |  | **POSADZKI** | |  |  |  |  |  |
| 23 d.3.3 | cena zakłado- | Wymiana i posadzki w progach drzwi ze względu na zmiane szer. otworu - wykładzinę dostarcza Inwestor | kpl. |  |  |  |  |  |
| wa |  |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |  |  |
| **3.4** |  | **ROBOTY MALARSKIE** | |  |  |  |  |  |
| 24 d.3.4 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI | m2 |  |  |  |  |  |
| 202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe |  |  |  |
|  |  | 5,14\*3,00\*4 | m2 | 61,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61,68 |  |  |  |
| 25 d.3.4 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie ścian farbami wg systemu Caparol Polska - kolor wybrany przez Inwestora | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 61,86 | m2 | 61,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Złożenie informacji na temat szacowanej wartości zamówienia nie jest jednoznaczne z złożeniem oferty w postępowaniu.

Data i podpis osoby upoważnionej/ Oferenta

………….…………………………………………………….